***Commande Cisco NAT :***

*Config pour mettre en place le NAT : (*Config de quel côté est le LAN et le WAN )

# int gig0/1

# ip nat inside

# int gig0/2

# ip nat outside

(Qui est autorisé à aller sur internet)

# acces-list 1 permit any

(Ordre de remplacer l’IP privée par une IP plublique)

# ip net inside source list 1 interface gig0/2 overlord